**ПРИЛОЖЕНИЕ №**

**к ДОГОВОРУ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г.**

**на проведение метрологических работ и услуг**

**Наименование:**

Услуги по организации поверки, калибровки СИ с привлечением организаций аккредитованных в национальной системе аккредитации, имеющих соответствующую аккредитацию.

**Объем:** Согласно Заявке.

**Цена:** В соответствии с Прейскурантом цен и заявкой Заказчика.

**Порядок и условия оплаты:**

Аванс в размере суммы затрат транспортировки, страхования и поверки оплачивается в течении 7 рабочих дней со дня получения Заказчиком счета на полную стоимость услуг.

Окончательный расчет в размере стоимости услуг за организацию поверки Заказчик оплачивает после получения акта выполненных услуг в течении 7 рабочих дней.

**Срок оказания услуг:**

Максимальный срок оказания услуг (выполнения работ), с учетом оформления результатов оказания услуг (выполнения работ) - в течение не более 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента поступления СИ в ФБУ «Сахалинский ЦСМ» г. Южно-Сахалинск. СИ и испытательное оборудование Заказчика принимаются в ФБУ «Сахалинский ЦСМ» г. Южно-Сахалинск до 01.11.2022 года. Начиная со 02 ноября СИ принимаются в поверку только при наличии согласования с главным метрологом.

**Нормативная документация:**

Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ, Приказ Минпромторга России от 31.07.2020г. № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», нормативные документы в области метрологии на методы и средства поверки

**Дополнительные условия:**

|  |
| --- |
| - Исполнитель оказывает услуги с привлечением организаций аккредитованных в национальной системе аккредитации и/или российской системы калибровки, при этом за качество оказанных услуг ответственность несёт Исполнитель;- Заказчик обязан представить СИ на поверку (калибровку): - в технически исправном состоянии, очищенными от пыли и грязи, расконсервированными, вместе с эксплуатационными документами (инструкцией по эксплуатации, паспортом, техническим описанием), методикой поверки (калибровки), а также необходимыми комплектующими устройствами (источники питания, кабели и др.);- с заводскими (серийными) номерами или буквенно-цифровыми обозначениями, нанесенными на средства измерений или, при невозможности нанесения на средство измерений, на эксплуатационный документ или упаковку средства измерений, которые должны идентифицировать каждый экземпляр средств измерений;- место сдачи средств измерений: ФБУ «Сахалинский ЦСМ» по адресу: (693023 г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 5А);- при отправке СИ, Заказчик производит упаковку СИ в деревянные ящики и/или специализированную упаковку из твердых материалов, составляют акт о комплектности груза и качестве упаковки и заверяют его подписями представителей Заказчика. Вкладывают в отправление опись СИ и иные документы (паспорта, свидетельства и другие документы). Упаковка СИ должна производиться по каждому подразделению отдельно;- по факту оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику на подписание акт об оказании услуг в 2-х экземплярах. В течение пяти рабочих дней после получения акта об оказании услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю;- соответствие получаемых СИ, сданных на оказание Услуг, их комплектность, наличие технической документации и документов, удостоверяющих результаты оказанных услуг, проверяются представителем Заказчика при получении СИ. СИ и документы, удостоверяющие результаты оказанных Услуг, выдаются представителю Заказчика по доверенности и документам, удостоверяющим личность;- услуги считаются оказанными Исполнителем и подлежащими оплате Заказчиком после подписания Сторонами акта оказания услуг;- результатом поверки, согласно нормативной документации, является подтверждение пригодности СИ к применению или признание СИ непригодным к применению. Результаты поверки оформляются в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020г. № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» после внесения сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.  |

**Место оказания услуг (выполнения работ):**

По месту нахождения организации, аккредитованной в национальной системе аккредитации.

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник отдела по работе с КПП** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.А. Шевкунова/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |